# B15F: Class Members - Functions

### - a -

- abort() : B15F
- activateSelfTestMode() : B15F
- analogRead() : B15F
- analogSequence() : B15F
- analogWrite0() : B15F
- analogWrite1() : B15F

### - c -

- clearInputBuffer() : USART
- clearOutputBuffer() : USART
- closeDevice() : USART

### - d -

- delay_ms() : B15F
- delay_us() : B15F
- digitalRead0() : B15F
- digitalRead1() : B15F
- digitalWrite0() : B15F
- digitalWrite1() : B15F
- discard() : B15F

### - e -

- exec() : B15F

### - f -

- flushOutputBuffer() : USART

### - g -

- getBaudrate() : USART
- getBoardInfo() : B15F
- getInstance() : B15F
- getTimeout() : USART

### - o -

- openDevice() : USART

### - p -

- printStatistics() : USART

### - r -

- readByte() : USART
- readDipSwitch() : B15F
- readInt() : USART
- reconnect() : B15F

### - s -

- setAbortHandler() : B15F
- setBaudrate() : USART
- setTimeout() : USART

### - t -

- testConnection() : B15F
- testIntConv() : B15F

### - w -

- writeByte() : USART
- writeInt() : USART